**延长中科（大连）能源科技股份有限公司**

**高压合成斧采购询价通知书**

各潜在合作方：

延长中科（大连）能源科技股份有限公司根据实验项目需要，拟采购高压合成釜1L六套、10升2套、150 mL压力容弹外胆12套及聚四氟乙烯内衬18套。

1. 设备参数要求：

材质316L，使用温度200℃，压力2.0MPa，搅拌转数1000rpm；现场有独立控制柜；有电脑数据记录功能包括压力、温度及搅拌转数，并可控制反应釜；反应釜操作简便，加热套安全稳定，控制灵敏准确，高压反应釜体系需整体设计。

1. 采购要求：

1、投标单位应以优惠价格投标，高于采购人预算价格的投标文件无效；

2、要求在2月25日前送货至大连高新园区，并负责实验室安装、调试及培训。

三、采购人资格要求

1、在中国境内注册的法人；

2、具有较多业绩经验，产品质量符合国家标准。

四、采购人与联系方式

1、采购人名称：延长中科（大连）能源科技股份有限公司。

2、地址：大连市高新园区黄浦路909C南楼3层。

3、联系人：张园园

4、联系电话：0411-84117851

5、电子邮件：[zhangyy@yke.](mailto:cg@yke.com.cn)com.cn

五、询价通知书领取时间及地点：

1、时间：2018年1月19日

2、地点：大连市高新园区黄浦路909C办公楼3楼

注：各潜在合作方可采用电话报名方式，报名成功后，可要求以电子邮件方式获取询价通知书。

六、响应文件递送截止时间、地点：

1、响应文件递送截止时间：2018年1月22日

2、递送方式：可提供盖章版传真件。

七、响应文件的编制

1、响应文件应详细列明设备构成、型号及技术参数，质检报告随产品一同交付；

2、应注明设备交货期是否能够满足本询价通知书要求；

3、应注明付款方式，原则上须接受预付款30%发货，货到后付款60%，10%作为质保金，质保期为一年。

延长中科（大连）能源科技股份有限公司

采购领导小组办公室

2018-1-19