**延长中科（大连）能源科技股份有限公司**

**压片机采购询价通知书**

各潜在合作方：

延长中科（大连）能源科技股份有限公司根据实验项目需要，拟采购压片机一台。

1. 参数要求：

设备主要用来连续自动压制Ф5\*5mm催化剂。要求设备便于挪动，结构简单，易于更换易损件，更换模具可压制异形片，维护及清洗方便，接触催化剂部件耐磨，不能污染催化剂。

具体参数：

1.冲模数:25套

2.最大厚度: 12mm

3.最大压力：10吨

4.压片直径: φ3mm～φ20mm

5.最大充填深度:20mm

6.转台转数:1~25转/分

7.生产能力> 200000片/ 小时

1. 采购要求：

1、投标单位应以优惠价格投标，高于采购人预算价格的投标文件无效；

2、要求在3月25日前送货至大连高新园区，并负责实验室安装、调试及培训。

三、采购人资格要求

1、在中国境内注册的法人；

2、具有较多业绩经验，产品质量符合国家标准。

四、采购人与联系方式

1、采购人名称：延长中科（大连）能源科技股份有限公司。

2、地址：大连市高新园区黄浦路909C南楼3层。

3、联系人：张园园

4、联系电话：0411-84117851

5、电子邮件：[zhangyy@yke.](mailto:cg@yke.com.cn)com.cn

五、询价通知书领取时间及地点：

1、时间：2018年3月2日

2、地点：大连市高新园区黄浦路909C办公楼3楼

注：各潜在合作方可采用电话报名方式，报名成功后，可要求以电子邮件方式获取询价通知书。

六、响应文件递送截止时间、地点：

1、响应文件递送截止时间：2018年3月5日16:30。

2、递送方式：可提供盖章版传真件。

七、响应文件的编制

1、响应文件应详细列明设备构成、型号及技术参数，质检报告随产品一同交付；

2、应注明设备交货期是否能够满足本询价通知书要求；

3、应注明付款方式，原则上须接受预付款30%发货，货到后付款60%，10%作为质保金，质保期为一年。

延长中科（大连）能源科技股份有限公司

采购领导小组办公室

2018-2-28